蓝牙设备控制参数

修改情况记录：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 版本号 | 修改人 | 修改日期 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# 插座

1. 开关

agreement\_key:open\_or\_close

data\_json：

|  |  |
| --- | --- |
| cz\_no | 插座1：1  插座2：2  插座3：4 |
| ison | 开：1  关：0 |

# 墙壁开关

1. 开关

agreement\_key open\_or\_close

data\_json：

|  |  |
| --- | --- |
| switch\_no | 开关1：1  开关2：2  开关3：4 |
| ison | 开：1  关：0 |

# 蓝牙锁

1. 开关

agreement\_key open\_clock

data\_json：

|  |  |
| --- | --- |
| user\_type | 可根据设备是否可分享判断（can\_share）:  可分享，即管理员，user\_type=1  不可分享，即普通用户，user\_type=2 |
| user\_mobile | 用户手机号 |
| user\_pwd | 传用户ID |