蓝牙设备控制参数

修改情况记录：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 版本号 | 修改人 | 修改日期 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**1、**      **插座**

1）开关

agreement\_key:open\_or\_close

data\_json：

|  |  |
| --- | --- |
| cz\_no | 插座1：1  插座2：2  插座3：4 |
| ison | 开：1  关：0 |

2）设定时间

agreement\_key:cz\_update\_time

data\_json：

|  |  |
| --- | --- |
| cz\_sj\_year | 年 |
| cz\_sj\_month | 月 |
| cz\_sj\_day | 日 |
| cz\_sj\_hour | 时 |
| cz\_sj\_minute | 分 |
| cz\_sj\_second | 秒 |

1）安全模式/记忆模式

agreement\_key: save\_or\_safe\_model

data\_json：

|  |  |
| --- | --- |
| model\_type | 00：关闭安全模式，即为记忆模式  01：开启安全模式 |

1. **墙壁开关**

1）开关

agreement\_key    open\_or\_close

data\_json：

|  |  |
| --- | --- |
| switch\_no | 开关1：1  开关2：2  开关3：4 |
| ison | 开：1  关：0 |

2）开关 设定时间

agreement\_key:kg\_update\_time

data\_json：

|  |  |
| --- | --- |
| kg\_sj\_year | 年 |
| kg\_sj\_month | 月 |
| kg\_sj\_day | 日 |
| kg\_sj\_hour | 时 |
| kg\_sj\_minute | 分 |
| kg\_sj\_second | 秒 |

3)配对

agreement\_key:match

data\_json：

|  |  |
| --- | --- |
| match\_pwd | 配对密码 |

**3、**      **蓝牙锁**

1、开关

agreement\_key    open\_clock

data\_json：

|  |  |
| --- | --- |
| user\_type | 固定传01 |
| user\_mobile | 用户手机号（可为空） |
| user\_pwd | 用户密码，设备admin\_id |

2、设置开锁密码

agreement\_key    lock\_change\_pwd

data\_json：

|  |  |
| --- | --- |
| lock\_pwd | 门锁密码 |
| user\_type | 固定传01 |
| user\_pwd | 用户密码，设备admin\_id |

3、添加指纹

agreement\_key    lock\_set\_fp

data\_json：

|  |  |
| --- | --- |
| user\_pwd | 用户密码, 设备admin\_id |
| user\_type | 固定传01 |

4、删除指纹

agreement\_key    lock\_del\_fp

data\_json：

|  |  |
| --- | --- |
| user\_pwd | 用户密码, 设备admin\_id |
| user\_type | 固定传01 |
| lock\_fp\_id | 指纹ID |

5、开/关蓝牙提示音

agreement\_key    lock\_warning\_tone

data\_json：

|  |  |
| --- | --- |
| user\_pwd | 用户密码, 设备admin\_id |
| user\_type | 固定传01 |
| lock\_warning\_control | 开关 00关，02开 |

1. **窗帘**

1、开关

agreement\_key    blind\_control

data\_json：

|  |  |
| --- | --- |
| blind\_action | 上行：56670  停止：52303  下行：61037 |